2023年台州市瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则

1. **适用范围**

本实施细则适用于在XXX地区内瓶装液化石油气调压器产品质量的监督抽查。

**二**、 **检验依据**

GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》

CJ/T 50-2008《瓶装液化石油气调压器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**三、 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品2只，其中1只为检验样品，1只为备用样品。

**四、 检验项目**

产品明示执行标准为GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》，或明示生产日期在2019年3月1日之后（或未明示生产日期的）的产品，检验项目按表1执行。

产品明示标准为CJ/T 50-2008《瓶装液化石油气调压器》，且明示生产日期在2019年3月1日之前，检验项目按表2执行。

表1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 标志 | GB 35844-2018 |
| 2 | 使用说明书 | GB 35844-2018 |
| 3 | 结构 | GB 35844-2018 |
| 4 | 外观 | GB 35844-2018 |
| 5 | 气密性 | GB 35844-2018 |
| 6 | 关闭压力 | GB 35844-2018 |
| 7 | 出口压力 | GB 35844-2018 |

表2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 标识 | CJ/T 50-2008 |
| 2 | 使用说明书 | CJ/T 50-2008 |
| 3 | 结构 | CJ/T 50-2008 |
| 4 | 外观 | CJ/T 50-2008 |
| 5 | 气密性 | CJ/T 50-2008 |
| 6 | 关闭压力 | CJ/T 50-2008 |
| 7 | 出口压力 | CJ/T 50-2008 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

**五、 判定规则**

5.1 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

5.2 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

**六、 附则**

本细则首次发布。