2023年台州市

淋浴用花洒产品质量监督抽查实施细则

1. **适用范围**

本实施细则适用于在XXX地区内淋浴用花洒产品质量的监督抽查。

**二**、 **检验依据**

GB/T 23447-2009 卫生洁具 淋浴用花洒

GB 28378-2019淋浴器水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**三、 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取4套样品，其中2套作为检验样品，2套作为备用样品；若产品配套软管，且软管单独包装的，需另外抽取2根配套软管，其中1根作为检验样品，1根作为备用样品；若产品无配套软管可不抽取软管。

**四、 检验项目**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB/T 23447-2009 |
| 2 | 安全性能 | GB/T 23447-2009 |
| 3 | 耐腐蚀性能 | GB/T 10125-1997 |
| 4 | 密封性能 | GB/T 23447-2009 |
| 5 | 机械强度 | GB/T 23447-2009 |
| 6 | 流量 | GB/T 23447-2009 |
| 7 | 整体抗拉性能 | GB/T 23447-2009 |
| 8 | 手持式花洒防虹吸性能 | GB/T 23447-2009 |
| 9 | 喷射力 | GB 28378-2019 |
| 10 | 流量均匀性 | GB 28378-2019 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

**五、 判定规则**

5.1 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

5.2 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

**六、附则**

本细则首次发布。