**关于《景新、高翔片区配套设施整治提升工程——站前路（西山西路——六虹桥路）道路改造提升工程》的草案**

一、项目建设范围

项目位于新桥街道站前路，北起西山西路，南至六虹桥路。

二、建设规模及内容

项目涉及改造全长约905米，道路规划红线宽度40米。建设

内容包括对道路、桥梁、给排水、交通设施、路灯、景观绿化、

电力等进行改造提升。

三、建设标准和断面设计

项目道路等级为城市次干路,设计时速40km/h；道路采用沥

青混凝土路面。西山西路-金蟾大道段道路实际宽度35.5 米，道路标准横断面（维持现状）：6.5m 人行道+2.25m 停车带+1.5m 非机动车道+14.5车行道+1.5m 非机动车道+2.25m 停车带+7m 人行道=35.5m。

金蟾大道-六虹桥路段道路实际宽度37.5米，道路标准横断面：6m,人行道+2.25m 停车带+3m 非机动车道+14.5 车行道+3m 非机动车道+2.25m 停车带+6.5m 人行道=37.5m。